岱山县第一人民医院迁建工程
环境影响评价信息公示
一、建设项目基本情况
项目名称：岱山县第一人民医院迁建工程
建设性质：新建（迁建）
建设单位：浙江省岱山县第一人民医院
地理位置：浙江省舟山市岱山县新城区双峰片区南侧B-04-09地块。
主要建设内容及规模：本项目为岱山县第一人民医院迁建工程，项目建成后拟达到浙江省三级乙等综合性公立医院评定标准。本项目占地53062m2，总建筑面积为93870.49m2，其中地上建筑面积70866.48m2，地下建筑面积23004.01m2（含4500m2人防建筑面积）。包含门急诊、医技、住院、后勤保障、行政管理、院内生活等医疗用房和健康体检、科研、单列项目、专家及员工宿舍等相关配套设施用房，以及地下停车场、室外总体工程、海岛医疗应急救助直升机停机坪等工程内容。项目建成后床位规模为610床。
本项目不含辐射类项目评价，辐射类项目由医院另行委托评价。
工程总投资：62910.80万元。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
工程评价范围内附近学校和村居。
	环境要素
	序号
	名称
	经纬度
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	大气环境
	1
	岱山县职业技术学校
	122.21614659 
	30.27371764
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	南
	188

	
	2
	洪家门村
	122.21352875
	30.27335286
	
	西南
	226

	
	3
	南峰村
	122.21927404
	30.27126074
	
	东南
	677

	
	4
	黄官泥岙村
	122.21447825
	30.27063847
	
	南
	588

	
	5
	渔山村（含盛世豪庭、鱼山新村）
	122.20858812
	30.27851343
	
	西北
	665

	
	6
	板井潭村
	122.21079826
	30.27641058
	
	西
	386

	
	7
	规划二类居住区
	122.21706390
	30.27696848
	
	东
	50m

	
	8
	
	122.21497178
	30.27764440
	
	北
	55m

	声环境（厂界200m范围内）
	岱山职业技术学校
	122.21614659 
	30.27371764
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类
	南
	188

	
	规划二类居住区
	122.21706390
	30.27696848
	
	东
	50m

	
	
	122.21497178
	30.27764440
	
	北
	55m

	地表水环境
	南峰河道（规划）
	122.21626997
	30.27540743
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	南
	20

	
	现状河道
	122.21558869
	30.27406633
	
	南
	123


三、主要环境影响预测情况
1、施工期
1）大气环境
食堂油烟废气经油烟净化装置处理后高于食堂屋顶排放。
对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次）；为减小堆场扬尘可能会对其产生不利影响，应采取围挡、遮盖、勤洒水、室内堆放等措施，可以使扬尘产生量减少50~70%左右，则对周边空气环境影响较小。
施工单位应注意车辆保养，确保车辆尾气达标排放。装修须选择符合国家标准的合格的油漆和涂料产品；并加强管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；装修过程中注意室内通风，保证空气流通，降低污染物浓度。
在采取上述措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。
2）水环境
生活污水经化粪池处理后委托环卫站用吸粪车清运至岱山县污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准后排放。
施工废水主要为泥浆废水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等。泥浆废水主要来自于浇筑水泥工段，集中排至沉淀池后，上清液回用于施工用水，沉渣由环卫部门清运。车辆清洗和施工机械维修过程中的这部分废水，施工单位采用将废水多级沉淀池沉淀处理，去除SS，少量的废油被隔在第一个沉淀池内，定期收集池内水面上的油污，废水经收集并沉淀后上清液可回用于工程用水，底部污泥作为固废外运处置。
因此，施工废水在经收集处理后不会对附近水环境造成影响。
3）声环境
照《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。从预测结果图看，本项目施工期场界外超过55分贝的范围不大，超标范围内均无声环境保护目标，对声环境影响不大。
4）固废
工程施工过程中，产生的固体废物主要包括土石方开挖产生的弃方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。
弃方均交由岱山县筑地土地开发有限公司进行统一调配及处理。本项目施工期产生建筑、装修垃圾产生量约4693.52t，经分类收集，建筑垃圾定期送指定建筑垃圾填埋场处置。装修产生的废油漆桶属于危险废物，须委托有资质单位进行处置。施工人员生活垃圾应专门收集，委托当地环卫部门清运处理。
在此基础上，本项目施工期固废对周围环境影响较小。
2、营运期
1）大气环境
项目废气主要包括食堂油烟、污水处理站恶臭、汽车尾气、备用发电机燃油废气。
污水处理站恶臭：医院污水处理设施设计为地埋式，位于项目场地西北侧。项目污水处理设施采用“二级生化处理+消毒”工艺。污水处理设施产生臭气通过引风装置排入活性炭+臭氧消毒处理装置处理后通过15高排气筒排放，废气（H2S、NH3、臭气浓度）可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准，经预测，污水处理站臭气（H2S、NH3）排放最大地面落地浓度均小于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”，对周围大气环境影响较小。
食堂油烟：食堂油烟经集气罩集中收集后由高效油烟净化器处理后排放，全院厨房油烟产生量约为0.39t/a，食堂采用油烟净化专用、装置，净化率大于85%，食堂炉灶每天工作9小时计，总风量为20000m3/h，则净化处理后排放量为0.06t/a，排放浓度为0.91mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准要求，对周围环境影响较小。
汽车尾气：地上停车场车流量低，且通风状况良好，污染物扩散快，不会对周围环境产生较大影响。地下车库汽车尾气经6次/h的机械通风排放后经排烟井至建筑物楼顶。汽车尾气能达到《浙江省人民政府办公厅批转浙江省机动车排气污染防治实施细则的通知》：全省新车注册登记与全国同步执行国家第Ⅲ、IV阶段机动车污染排放标准（简称国Ⅲ、国IV排放标准）（轻型汽油车、柴油车从2008年7月1日起实施国Ⅲ排放标准，从2011年7月1日起实施国IV排放标准），对大气环境影响较小。
备用发电机燃油废气：本项目拟设置1台柴油发电机作为应急备用电源，设在设备房内。发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动。备用发电机工作时将排放废气，主要污染物为SO2、CO、HC、NOx、PM等，发电机尾气通过排烟机排烟，沿排烟道在楼顶上空排放。污染物排放满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2中的要求。
检验室废气：由于检验科采用自动化分析仪和试剂盒，检验所用的原材料最终以废液和固废形式产出，不会产生有机废气，不对大气环境造成影响。
消毒水异味：医院通过化学消毒来阻断病原体的传播， 在杀灭病菌的同时带来了消毒水的异味。医院消毒水异味主集中在医院门（急）诊楼内、医技楼及住院楼区域，医院外基本不可闻，对周边环境影响较小。
2）废水
本项目一般医疗废水先化粪池处理后进入一般医疗废水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准要求，传染病医疗废水先消毒处理后进入化粪池处理再进入传染病医疗废水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1预处理排放标准要求，非病区废水处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（注：氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准）。因此本项目废水经院区废水设施与处理后均能满足并同时满足岱山县污水处理厂进水水质要求。
3）噪声
在对项目区内高噪声设备采取减振、隔声、消声等降噪措施处理后，东侧场界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，南侧、西侧、北侧场界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，附近敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。本项目营运期不会对外环境造成明显的不利影响。
4）固废
医疗废物和传染病人生活垃圾经医废暂存间临时贮存后交由有相关资质单位进行处置，污水处理设施污泥经生石灰消毒、脱水处理后经危废暂存间交由具有处理资质的单位处置，废活性炭和废UV灯管经危废暂存间贮存后委托有资质单位处置。固废在采取分类处理后对外环境影响较小。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
	阶段
	污染物名称
	处理措施
	处理效果

	施工期
	废水
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后委托环卫站用吸粪车清运至岱山县污水处理厂处理
	处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准后排海

	
	
	施工废水
	1）为防止水土流失，应按水土保持报告书要求设置沉淀池防止水土流失，水保报告要求设泥浆沉淀池6座、临时洗车池1座、沉砂池1座。
2）在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水，测定PH值，如果超标应中和后再排放。
	上清液回用

	
	废气
	食堂油烟废气
	要求经油烟净化器处理后（处理效率要求大于75%），高出食堂屋顶排放。
	符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	
	扬尘
	1）施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次）；
2）制进场运输车辆的行驶速度，运输粉料的车辆要求实施密闭运输；
3）施工现场应沿工地四周连续设置围挡；
4）物料装卸、物料堆放等作业环节，必须采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施。
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准

	
	
	装修废气
	医院内墙主要使用水性涂料，家具、柜子等均采用定制。建议提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆，减少污染物质的排放
	达标排放

	
	噪声
	施工噪声
	施工期间严格禁止夜间（22：00~6：00）施工作业和运输车辆夜间运输
	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求

	
	固废
	生活垃圾
	分类收集并储存，交由环卫部门统一进行处理与处置
	减量化、资源化和无害化

	
	
	建筑及装修垃圾
	建筑垃圾定期送指定建筑垃圾填埋场处置。装修产生的废油漆桶属于危险废物，须委托有资质单位进行处置。
	

	
	
	弃方
	均交由岱山县筑地土地开发有限公司进行统一调配及处理
	

	
	生态保护措施
	水土保持措施严格按本项目水土保持报告和水保监测执行。
	减少水土流失

	运行期
	废水
	一般医疗废水
	先化粪池处理后进入一般医疗废水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准要求后纳入市政污水管网，最终排入岱山县污水处理厂处理达标后排海
	处理达标后的废水纳入市政污水管网后最终经岱山县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准，其中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）后排放

	
	
	传染病医疗废水
	先消毒处理后进入化粪池处理再进入传染病医疗废水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1预处理排放标准要求后纳入市政污水管网，最终排入岱山县污水处理厂处理达标后排海
	

	
	
	普通生活污水
	食堂含油废水经隔油池处理后纳入市政污水管网；办公物业人员生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网；最终排入岱山县污水处理厂处理达标后排海
	

	
	废气
	食堂油烟废气
	经油烟净化装置处理，通过油烟管道引至楼顶高空排放
	满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的大型规模标准后达标排放

	
	
	污水处理站废气
	本项目污水处理设施全部加盖，并且设计为地下式污水处理设施，污水站内所有单元产生的恶臭废气采用污水池上方的风管直接至活性炭+臭氧消毒处理装置处理后经一根15m排气筒排放。并在污水站四周设置绿化隔离带。
	污水处理站周边满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值要求；

	
	
	停车场尾气
	通过机械排风排放
	达标排放

	
	
	备用发电机燃油废气
	位于地下室单独设备房，废气经排风机排放至地面绿化
	达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2中的要求

	
	固废
	生活垃圾
	分类收集后委托环卫部门清运
	外排量为0

	
	
	餐厨垃圾
	委托餐厨垃圾专业收集、运输、处置单位收集和处置
	

	
	
	医疗废物
	分类收集后暂存与医废暂存间（暂存不超过24小时），委托有资质单位处置
	

	
	
	传染病人生活垃圾
	
	

	
	
	污水站污泥（含栅渣）
	委托有资质单位定期清掏处置
	

	
	
	废活性炭
	委托有资质单位处置
	

	
	
	废UV灯管
	
	

	
	噪声
	发电机组、变压器、水泵、风机等
	安装减振垫，增强机房的密闭性，风机出风口安装消声器；配电设备设置于设备机房，设置通风隔声板，并配有隔振降噪基座等；在污水处理站周边设置绿化带。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关排放限值要求。

	
	生态
	设置绿化带，加大绿化力度
	改善区域生态环境



五、环境影响评价初步结论
本项目符合“三线一单”管控要求，本项目经采取污染防治措施后，项目产生的“三废”均能控制在国家要求的范围内，污染物排放不涉及总量控制要求，风险可控，项目实施对环境的影响可接受。从保护环境和发展经济方面综合考虑，项目环保可行。
六、征求意见的内容
征求意见的对象：主要为工程周边的居民、企事业单位、社会团体等。
征求意见的范围：征求公众对本工程在环境保护方面的意见，应采取的环境保护对策措施，对拟建项目的态度等。
期限及公众意见反馈途径：相关单位及个人在本公示发布之日起10个工作日内可通过电话、信函等方式表达对本工程环境保护方面的意见。
七、联系方式
（1）建设单位：浙江省岱山县第一人民医院
[bookmark: _GoBack]地址：岱山县高亭镇康健路88号
联系人：金粮钢，电话：13705804415，邮箱：496851507@qq.com
（2）环评单位：浙江仁欣环科院有限责任公司
地址：宁波市海曙区集士港街道科泰路149号
联系电话：吴工0574-55000327，邮箱：867536367@qq.com
八、环评报告审批前公示
在报送生态环境主管部门审批前，环境影响评价报告全本可在建设单位网站(http://www.chemzone.gov.cn/)进行查阅。
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